**江苏食品药品职业技术学院**

**一批实验课程仪器采购项目**

**询价文件**

**江苏食品药品职业技术学院**

**2022年4月**

一批实验课程仪器采购

江苏食品药品职业技术学院采购一批实验课程仪器，预算5万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、资质要求：

具有本次采购货物的生产及相关服务的独立完成能力，其营业执照须有生产或销售的经营范围；

1. 询价内容（详细参数见附件）

| **序号** | **设备名称** | **参数、规格、型号等** | **单位** | **数量** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式高速冷冻离心机 | 见附件一 | 台 | 1 |  |
| 2 | PCR仪 | 见附件一 | 台 | 1 |  |

三、交货时间及地点：

1、交货时间：2022年4月20日前，全部制作完成并按要求打包运抵指定地点。如未按期交付，校方有权终止合同。

2、交货地点：江苏食品药品职业技术学院

3、质量及售后要求：质量达到项目需求所列指标，并提供一年质保服务，质保期内应提供免费的质保服务。

4、报价要求：报价应包括税金、运输等所有费用。规格、要求要响应询价文件的采购需求。各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

5、付款方式：合同签订后，成交人在合同期内供货，到货验收合格后付清全部合同款。

6、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）法人授权委托书（非法人参加，则必须有，原件加盖公章）；

（4）法人身份证（复印件加盖公章）；

（5）被委托人身份证（非法人参加，则必须有，复印件加盖公章）；

（6）报价单（原件加盖公章）；

**注：响应文件必须按以上顺序装订。**

7、询价文件递交：

递交截止时间**：2022年4月8日17:00（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）**

递交方式：顺丰快递

地址及收件人：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院龙老师收18252339227

8、询价开启时间及地点：

时间：**2022年4月11日上午10:00**；

地点：淮安市高教园区枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院二号实验楼三楼会议室

四、询价评价标准

经评审的最低价法。

江苏食品药品职业技术学院

2022年4月5日

**附件一：**

江苏食品药品职业技术学院

一批实验仪器设备采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注（参数） |
| 1 | 台式高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 1.最大相对离心力（rcf）：21,330 × g （15,060 rpm）  2.★最大容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管， 96 × 0.2 mL 单管/12 × 8 排管; 3.离心时间：10 s‐2 min，可以以10 s 为幅度进行调整； 2 min-10 min，可以以 30 s 为幅度进行调整；10 min‐9 h 59 min，可以以1 min 为幅度进行调整；连续离心 4.加速时间（零至最高转速）：15 s;减速时间（最高转速至零）：15 s 5.超低噪音水平(<51dB)：确保超静音的工作环境  6.★快速的加速和减速功能（10档加速/减速） 7.配气密性金属固定角转，提供更安全的操作环境;气密性转子，由国外独立的第三方检验机构进行测试并认证，符合IEC 1010-2-020 annex AA 标准，离心危险样品更安全；快速锁定技术，可快速、轻松地开盖和关盖，防止样品预热 8.★软件功能：显示运行结束时间，了解离心后的样本在离心机内停留的时间；3 个快速程序键，方便快速调取；优化的瞬时功能，一按即启动  9.离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品；紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故  10.★小型台式高速离心机，含24 x 1.5/2 mL气密性金属固定角转（含金属转子盖），最高转速不低于15000rpm，最高离心力不低于20000g 11.★提供厂家的授权书及售后服务承诺书  参考型号：Eppendorf， 5425型 |
| 2 | PCR仪 | 台 | 1 | 1、7”TFT高清真彩全触摸屏，曲线图形实时显示程序； ★2、使用美国原装进口Marlow半导体芯片，并提供供应商证明 3、样品台容量: 96孔\*0.2ml+77孔\*0.5 ml，另有多种规格样品台可更换 4、最大变温速度：5℃/秒； 5、中英文双语可选界面；  ★6、全新Top-Open开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，热盖自动关闭功能； 7、温度范围：0℃～105℃；温度均匀性：≤±0.2℃(95℃时)；梯度30℃～99.9℃梯度温度均匀性：≤±0.2℃(95℃时)；  8、主机可储存10，000个以上PCR标准程序, 还可通过U盘无限量下载程序。 ★9、独特的前进风后出风的风道设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间。 10、多用户登录并有密码保护，有TM计算器，有程序向导功能。 11、 拓展功能：选购原位载盘可升级为原位PCR 12、变温速率可调，0.1～4.0℃ ★13、时间递增/递减功能：每步骤1-120s，总递变时间可达120，000S可以做Long PCR实验。 ★14、温度递增/递减功能：0.1～10.℃，可以做降落PCR实验。 ★15、热盖温度：30～112℃，最高112℃，可以解决更高实验温度下水蒸气在顶部凝结的问题。 ★16、最大循环数；最大循环数可达10000个。 ★ 17、厂家须具有医疗器械生产许可证。18.厂家授权书和售后服务承诺书。 ★ 18、需提供医疗器械注册证  参考型号：杭州朗基A200 |
| 3 | 税费 |  |  | 开具增值税普通发票 |
| 4 | 运费 |  |  | 物流需上楼（有电梯） |