江苏食品药品职业技术学院

食品药品研究院实验室设备跨场所搬迁及就位调试服务采购文件
江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院实验室设备跨场所搬迁及就位调试服务需进行采购，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：
项目概况（详细需求见附件）

项目名称：食品药品研究院实验室设备跨场所搬迁及就位调试服务
项目预算：最高限价7.3万元。

采购需求：实验室设备跨场所搬迁及就位调试服务（具体见附件一：技术方案与服务内容）

本项目不接受联合体投标。

    二、质量与技术要求
本项目可以采购原厂服务或第三方专业搬迁服务。如果响应人提供的为非原厂服务，需提供搬迁/安装调试工程师的资质（经仪器厂家培训或认证）或相关能力证明，并提供使用原厂或合格配件的承诺书（如涉及更换配件）。
各单位必须参考本公告文件所规定的技术参数，提交最终报价。质量要求或技术标准：按国家标准、CMA/CNAS要求或仪器原厂要求执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡，并提供质量信息资料。
各单位须具有本次采购相关服务的独立完成能力。
三、获取采购文件

各潜在响应人自行下载公告附件。
四、响应文件要求及组成

响应人须递交响应文件正本壹份，副本贰份。响应文件（格式见附件二）应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本壹份，副本贰份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与采购项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：
1、营业执照副本（复印件加盖公章）；
2、法人授权委托书（原件加盖公章）；
3、对公账户证明（原件加盖公章，格式见附件）；
4、资质证明（复印件加盖公章，包括精密仪器搬迁、安装调试、校准等相关资质或能力证明）；
5、质保体系（格式自拟，加盖公章）；
6、服务响应情况（格式自拟，加盖公章）；
7、报价单（表）（应在响应文件报价表中写明服务名称、服务内容、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括拆卸费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、校准费、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件，加盖公章）；
8、相关业绩证明（提供合同复印件，加盖公章，如无相关业绩，请填“无”）
9、相关信息彩页资料。（如有）
注：
1.请按“响应文件组成”制作响应文件。
2.响应文件须区分正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。在文件封面标注。

五、无效的文件
1、超时送达；
2、响应文件未密封；
3、响应文件未按规定加盖本单位印章；
4、在响应文件中未明确服务内容、规格、型号和类别；
5、参加采购的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；
6、近三年中曾为我院供应仪器设备，在投标过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推缷责任等资信不良企业的标书；
7、其它不符合采购文件要求的内容。
六、接收响应文件信息
1、递交方式：顺丰快递
2、递交截止时间：2026年9月29日17：00（顺丰快递寄送在截止时间前送达指定地点）
3、邮寄地址及联系人：淮安市枚乘路4号，江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院，胡老师  电话：15051385523
七、响应时间及地点（响应人无需到达响应现场）
响应文件开启时间：2026年10月9日09:30（北京时间）
地点：江苏省淮安市枚乘路4号，江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院2#216室。
付款方式

合同签订后支付合同总金额的30%作为预付款；设备搬迁、就位调试完成并经甲方验收合格后支付剩余70%。付款前乙方向甲方开具相应金额发票，甲方在收到发票后30日内支付相应款项（不计利息）。

九、评判原则
最低评审价法。指评审委员会对满足采购文件全部实质性要求的响应文件，确定经评审的报价最低的供应商为成交供应商的评审办法。

十、其它说明

1、响应人一旦参与采购即表示完全同意并理解本采购公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知（可以来电咨询），未中标的原因不予解释；

4、参与采购单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我院公告文件中的各项规定；

5、接到中标通知后中标单位必须在七个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位中标；

6、采购所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次采购工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我院工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088265；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘路4号，邮编：223003，联系电话：15051385523。

  十一、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院食品药品研究院
 江苏食品药品职业技术学院

食品药品研究院
                                                                              2026年9月17日
附件一：

食品药品研究院实验室设备跨场所搬迁及就位调试服务采购需求
一、项目概况
1.项目名称：食品药品研究院实验室设备跨场所搬迁及就位调试服务采购。
2.设备范围：原有实验场地各类精密检测仪器、配套辅助设备及附属设施，具体以采购人提供的设备清单（附表1）为准。
3.搬迁地点：

设备原存放地点：淮安市枚乘路4号江苏食品药品职业技术学院2号实验楼（场所1）、淮安市淮河东路193号江淮科技园6号楼（场所2）。
设备拟存放地点：淮安市枚乘路4号江苏食品药品职业技术学院苏北食品药品产教融合共享性实训基地。
4.费用：所有正常搬迁所发生的费用均由成交人承担，包含全部的拆卸费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、校准费、工时费、差旅费、上门费、耗材费、垃圾清理费、税费等一切费用，一笔结算。
5.运输风险与损坏责任：本次搬迁设备自采购人指定旧场地拆卸、包装、装车之时起，至新场地卸车、就位、安装、调试并经采购人验收合格之日止，在拆卸、包装、装卸、运输、中转、仓储、搬运、安装、调试等全过程中发生任何损坏、丢失、受潮、变形、磕碰、附件缺失或性能下降等情形，均由响应人承担全部责任及由此产生的一切费用。设备运输途中出现任何损坏的，由响应方承担全部责任，响应人应负责免费修复、更换或按设备原值赔偿，并承担因此给采购人造成的全部损失。响应人应自行办理足额运输保险，保险理赔不免除或不足以免除其上述赔偿责任。
6.服务期限：自合同签订之日30日内完成设备跨场所搬迁及就位调试。
7.服务响应：验收后一年内，提供免费的搬迁方案技术答疑、设备运行异常技术咨询；搬迁后设备出现任何软硬件故障，维修工程师一般在24小时之内（不含法定节假日）赶到实验室现场排除故障；一般故障2个工作日内解决；疑难故障或需进口备件的情况，双方协商确定，并提供临时备用方案（如可能）。
8.其他要求：
8.1 搬迁过程所用包装、固定、防护材料等应符合精密仪器运输要求；如涉及更换零部件，须为原厂未拆封新部件，所换下部件由工程师带回统一处理或按采购人要求处理。
8.2 搬迁设备校准须由有资质的计量机构出具校准证书，符合国家/国际标准。
8.3 包含搬迁后首次开机调试、性能验证及必要的预防性维护，提供书面报告。服务内容至少包括：设备气密性检测、各个指标运行检测、传感器功能检查、软件通信与诊断、性能验证测试等。由成交人承担对此服务的所有费用，其中包括工时费、差旅费、上门费以及维护服务中进行消耗品的更换。
二、技术方案与服务内容
1. 设备搬迁
1.1 设备原存放地点：淮安市枚乘路4号江苏食品药品职业技术学院2号实验楼（场所1）、淮安市淮河东路193号江淮科技园6号楼（场所2）。
设备拟存放地点：淮安市枚乘路4号江苏食品药品职业技术学院苏北食品药品产教融合共享性实训基地。
1.2 在设备搬迁前，应制定详细的搬运方案，包括设备的拆卸、包装、运输和安装等环节，明确各环节的操作要求和注意事项。对于质谱类设备，要特别注意其内部精密部件的保护，防止在搬运过程中出现碰撞和震动。在拆卸设备时，应做好标记和记录，以便在安装时能够准确还原。
2. 设备迁移验证方案
2.1 搬迁过程控制
（1）搬迁前检查：搬迁前对仪器进行全面检查，记录运行状态、关键参数数据、校准情况，备份软件数据及方法库，粘贴“待搬迁”状态标识，停止使用。
（2）拆卸操作：由专业人员按《搬迁实施及验证方案》执行拆卸，关键部件（如色谱柱、离子源、灯源）单独包装、标识，注明安装位置及方向。
（3）运输过程：采用防震、防潮等运输方式，设备负责人跟踪运输过程，记录运输方式、运输异常情况，避免剧烈颠簸。
（4）现场交接：仪器运抵目标位置后，设备负责人、运输方共同核对设备完整性，填写设备搬迁运输交接单，签署交接记录。
2.2 搬迁后验证
（1）搬迁后安装：核实设备水平度（如天平、UV）、防震垫安装、管路/线路连接（如气体管路）、与实验室其他设备的间距（避免交叉干扰）等，确认搬迁过程中拆卸的关键部件（如离子源、光学器件）安装到位且符合要求。
（2）设备检查维护：检查设备开机运行情况，确认软件连接及数据存储输出情况、关键参数校准对比，并按照设备维护程序实施，填写《仪器设备检查维护记录》。
三、验收标准
1.仪器设备外观情况完好无损；
2.仪器设备技术资料齐全；
3.仪器设备性能及技术指标与合同规定相符；
4.搬迁设备需要计量设备校准证书齐全有效；
5.设备运行正常、精度达标，满足CMA/CNAS资质维持及大型科研仪器对外开放共享要求；
6.供应商提交全部交付资料后，由采购方组织验证。验证通过，视为验收合格。
附表1：设备搬迁清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	原存放地点
	新大楼存放地点
	是否计量
	校准点
	备注

	1
	三重四级杆液质联用仪
	SCIEX5500+
	1111
	1306 LCMS
	是
	高分辨，飞行质谱
	场所2

	2
	高效液相色谱仪
	1260
	1111
	1310LC/IC
	是
	DAD检测器 、蒸发光散射
	场所2

	3
	千分之一电子天平
	ME203E/02
	1213
	1311天平室
	是
	称重量（g）：0.02、0.5、1、2、5、10、20、100、200
	场所2

	4
	万分之一电子天平
	梅特勒-托利多ME104E  /02
	1213
	1311天平室
	是
	称重量（g）：0.01、1、2、5、10、20、50
	场所2

	5
	真空干烘箱
	DZF-6020
	1106
	1315高温室
	是
	温度（℃）：60、85
	场所2

	6
	鼓风干燥箱
	DHG-9030A
	1106
	1315高温室
	是
	温度（℃）：50、80、90、96、103
	场所2

	7
	箱式电阻炉
	SX2-2.5-12N
	1106
	1315高温室
	是
	温度（℃）：450、500、550、600、900
	场所2

	8
	电热恒温培养箱
	DHP-9032B
	1106
	1315高温室
	是
	温度（℃）：26±1、28±1、36±1、37±1
	场所2

	9
	纯水机
	Milli-Q Direct8
	1215
	1313制水室
	否
	/
	场所2

	10
	SevenCompact多参数测试仪
	S220
	1210
	1305有机前处理室
	是
	pH=8.0、4.5±0.3、1.6、4.6±0.1
	场所2

	11
	冷冻离心机
	TGC-16M
	1207
	1305有机前处理室
	是
	转速：3600、4200、5000、6000、8000、8500、10000r/min   温度4℃
	场所2

	12
	电导率仪
	DDSJ-308F
	1215
	1313制水室
	是
	精度0.01和精度1的电导电极
	场所2

	13
	离子色谱仪
	AQUION
	1109
	1310LC/IC
	是
	电导检测器
	场所2

	14
	电热恒温水浴锅
	HWS-24
	1207
	1305有机前处理室
	是
	温度55±1℃、60℃、75℃、90℃、100℃
	场所2

	15
	医用冷藏冷冻箱
	YCD-EL300
	1108
	1309样品室
	是
	温度-20℃、-10℃、0℃、2℃、4℃、8℃
	校准数字温度计 YJY-TM-2022-24、YJY-TM-2022-25（场所2）

	16
	医用冷藏冷冻箱
	YCD-EL300
	1108
	1309样品室
	是
	温度-20℃、-10℃、0℃、2℃、4℃、8℃
	校准数字温度计 YJY-TM-2022-30、YJY-TM-2022-31（场所2）

	17
	超声波清洗机
	SB-5200DTD
	1211
	1305有机前处理室
	否
	/
	场所2

	18
	冰箱
	/
	1114
	1303标物库房
	是
	温度-20℃、-10℃、0℃、2℃、4℃、8℃
	校准数字温度计 YJY-TM-2022-26、YJY-TM-2022-27（场所2）

	19
	冰箱
	/
	1114
	1303标物库房
	是
	温度-20℃、-10℃、0℃、2℃、4℃、8℃
	校准数字温度计 YJY-TM-2022-28、YJY-TM-2022-29（场所2）

	20
	水浴氮吹仪
	ZGDCY-12S
	1207
	1305有机前处理室
	是
	温度40℃、50℃、60℃
	场所2

	21
	旋转蒸发仪
	Hei-VAP Expert Control ML G3
	1207
	1305有机前处理室
	是
	温度40℃、45℃、75℃
	场所2

	22
	氮气发生器
	BIO-ABN+
	1111
	1306 LCMS
	否
	/
	场所2

	23
	水浴恒温恒速振荡器
	SHY-2AHS  
	1207
	1305有机前处理室
	是
	温度（℃）：25±5、36±2、50±5、80±2、100，转速60r/min,100r/min
	场所2

	24
	混合试验仪
	土耳其YUCEBASY54
	1203
	1402
	否
	/
	场所2

	25
	质构仪
	SMS   TAXTPlus
	1203
	3楼
	否
	/
	场所2

	26
	色差仪
	/
	1203
	3楼
	否
	/
	场所2

	27
	旋转流变仪
	heidolph reddot winner 2020
	1205
	1402
	否
	/
	场所2

	28
	超分辨激光扫描共聚焦显微镜
	STELLARIS 5
	1112
	1403-1
	否
	/
	场所2

	29
	蛋白纯化系统
	AKTA pure
	1203
	1402
	否
	/
	场所2

	30
	高效液相色谱仪
	Waters Alliance e2695
	1111
	1310LC/IC
	是
	PDA检测器 、荧光检测器
	场所2

	31
	三重四级杆气质联用仪
	7890B/7000C
	321
	1308 GC/GC-MS
	是
	质谱检测器、EI离子源发生器
	场所1

	32
	气相色谱仪
	GC-2010 PLUS（ECD）
	315
	1308 GC/GC-MS
	是
	FID、ECD检测器
	场所1

	33
	十万分之一电子天平
	ME55
	312
	1311精密天平室
	是
	称重量（g）：0.01、1、2、5、10、20、50
	场所1

	34
	十万分之一电子天平
	BT25S
	312
	1311精密天平室
	是
	0.01、0.05、0.1、0.2、0.5 、1、2、5、10、20g
	场所1

	35
	电感耦合等离子体质谱仪
	iCAP RQ
	319
	1304 ICP-MS
	是
	等离子检测器
	场所1

	36
	冰箱
	BCD-216WMGC
	311
	1309样品室
	是
	温度-20℃、-10℃、0℃、2℃、4℃、8℃
	校准数字温度计 YJY-TM-2022-13、YJY-TM-2022-14

	37
	氮吹仪
	MD200-2
	310东
	1305有机前处理室
	是
	温度40℃、50℃、60℃
	场所1

	38
	高速冷冻离心机
	TGL-20C
	310东
	1305有机前处理室
	是
	转速：600，3000,4000,5000,6000,8000,10000   
	场所1

	39
	千分之一电子天平
	ME203E
	312
	1311天平室
	是
	称重量（g）：0.02、0.5、1、2、5、10、20、100、200
	场所1

	40
	万分之一电子天平
	ATY224
	312
	1311天平室
	是
	称重量（g）：0.01、1、2、5、10、20、50
	场所1

	41
	多样品组织研磨仪
	ZHTE-48
	310（东）
	1305有机前处理室
	否
	/
	场所1

	42
	台式高速冷冻离心机
	CenLee16R
	310（东）
	1305有机前处理室
	是
	转速：600，3000,4000,5000,6000,10000   温度4℃
	场所1

	43
	多样品均质仪
	XT-5600
	310（东）
	1305有机前处理室
	否
	/
	场所1

	44
	冰箱
	BCD-170WLDPC
	311
	1309样品室
	是
	温度-20℃、-10℃、0℃、2℃、4℃、8℃
	校准数字温度计 YJY-TM-2022-15、YJY-TM-2022-16（场所1）

	45
	超纯水系统
	Milli-Q Direct 8
	316
	1313制水室
	否
	
	场所1

	46
	冰箱
	BCD-180TMPS
	311
	1309样品室
	是
	温度-20℃、-10℃、0℃、2℃、4℃、8℃
	校准数字温度计 YJY-TM-2022-17、YJY-TM-2022-18（场所1）

	47
	冰箱
	BCD-180TMPS
	311
	1309样品室
	是
	温度-20℃、-10℃、0℃、2℃、4℃、8℃
	校准数字温度计 YJY-TM-2022-19、YJY-TM-2022-20（场所1）

	48
	药品阴凉柜
	FL-260D
	312
	1303标物库房
	是
	温度-20℃、-10℃、0℃、2℃、4℃、8℃
	场所1

	49
	冰箱
	BCD-178TMPD
	312
	1303标物库房
	是
	温度-20℃、-10℃、0℃、2℃、4℃、8℃
	校准数字温度计 YJY-TM-2022-9、YJY-TM-2022-10（场所1）

	50
	冰箱
	BCD-178TMPD
	312
	1303标物库房
	是
	温度-20℃、-10℃、0℃、2℃、4℃、8℃
	校准数字温度计 YJY-TM-2022-11、YJY-TM-2022-12（场所1）

	51
	旋转蒸发器
	LC-RE-2000B
	310（东）
	1305有机前处理室
	是
	温度40℃、45℃、50℃、60℃、75℃
	场所1

	52
	超声波清洗机
	KH5200E
	310（西）
	1305有机前处理室
	否
	/
	场所1

	53
	紫外分光光度计
	UV-2700
	310（西）
	1312光谱室
	是
	波长：412、420、538nm
	场所1

	54
	振荡仪
	KS260
	310（东）
	1305有机前处理室
	否
	/
	场所1

	55
	台式离心机
	TD6M
	310（东）
	1305有机前处理室
	是
	转速：600，3000,4000,5000,6000,10000
	场所1

	56
	可调式混匀仪
	SCI-VS
	310（东）
	1305有机前处理室
	否
	/
	场所1

	57
	台秤
	HY-779
	311
	1309制样室
	是
	称重量：0.2、5、15、20、30 kg
	场所1

	58
	高性能分散机套装
	T25
	310（东）
	1305有机前处理室
	否
	/
	场所1

	59
	超级微波化学工作站
	EXPEC790S
	310（西）
	1307无机前处理室
	是
	温度60℃、120℃、180℃
	场所1

	60
	全自动均质器
	AH-50
	310（东）
	1305有机前处理室
	否
	/
	场所1

	61
	数显恒温水浴锅
	HH-6
	310（东）
	1307无机前处理室
	是
	温度20℃、25℃、38℃、40℃、45℃、50℃、55℃，60℃，70℃，80℃、99℃
	场所1

	62
	电热恒温培养箱
	DHP-9032B
	214
	1315高温室
	是
	温度（℃）：25±1、26±1、28±1、37±1、45±1
	场所1

	63
	测汞仪
	DMA-80
	314
	1312光谱室
	是
	温度（℃）：200、650、850
	场所1

	64
	pH计
	PHSJ-3F
	310（东）
	1305有机前处理室
	是
	4、5、6、6.5
	场所1

	65
	电导率仪
	DDSJ-308F
	316
	1313制水室
	是
	精度0.01和精度1的电导电极
	场所1

	66
	光照培养箱
	PGX-250B
	214
	14楼斑马鱼
	是
	温度：24、25、28、30；照度lx：（54-324）100、200、300
	场所1

	67
	箱式电炉
	SX2-4-10
	313
	1315高温室
	是
	温度（℃）：130±3、550±25、900±25 
	场所1

	68
	恒温水浴振荡器
	SHZ82
	310
	1305有机前处理室
	是
	温度（℃）：25±5、36±2、50±5、80±2、100，转速60r/min,100r/min
	场所1

	69
	石墨消解仪
	SH220N
	310
	1307无机前处理室
	否
	/
	场所1

	70
	体视荧光显微镜
	SMZ18
	214
	14楼斑马鱼
	是
	倍率（×）：0.75、1、2、4、6、8、12；长度（μm）：100、200、500、1000、2000
	场所1

	71
	渗透压摩尔浓度测定仪
	JH-ST-3000D
	310
	1307无机前处理室
	是
	浓度：100-700 mOsmol/kg
	场所1

	72
	拍打式均质器
	HD-P400-MX
	310
	1307无机前处理室
	否
	/
	场所1

	73
	水浴恒温恒速振荡器
	SHY-2AHS  
	310
	1305有机前处理室
	是
	温度（℃）：25±5、36±2、50±5、80±2、100，转速60r/min,100r/min
	场所1

	74
	超微量分光光度计
	Nano Drop One 赛默飞
	412
	1403-1
	是
	/
	场所1

	75
	实时荧光定量PCR系统
	Quant Studio5
	412
	1403-1
	是
	/
	场所1

	76
	流式细胞仪
	CytoFlex
	412
	1403-1
	否
	/
	场所1

	77
	等温滴定微量热仪
	马尔文 PEAQ-ITC
	312
	1402
	否
	/
	场所1

	78
	高效液相色谱仪工作站
	1260Infinity
	215
	1402
	否
	/
	场所1


附件二：

响应文件格式
 授 权 委 托 书
本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。
代理人根据授权，以我单位名义参加__________________________________采购项目采购活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与投标、开标、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。
委托期限：                               。
代理人无转委托权。
附：法定代表人及委托代理人身份证明
企业：          （盖单位章）
法定代表人：       （签字）
委托代理人：       （签字）
       年  月   日
附件三：报价单格式
江苏食品药品职业技术学院
                    项目采购报价单
	序号
	服务名称
	服务内容
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	总计
	￥：            （大写）


注：1.响应人的报价须包含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。
                                                                响应人（公章）：
授权代表（签名）：
                                                                                    年  月  

附件四：

对公账户证明
致：江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下：
开户名称： 
开户银行： 
账 户 号： 
如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！
响应人（公章）： 
日期：      年   月   日

附件五：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

